# Прибор АС7 ОВЕН 2011

### Прибор АС7 – универсальный преобразователь USB ↔ UART

Прибор модификации ПР- преобразователь USB ↔ UART с разъемом USB и разъемом UART для подключения прибора ПР-110.

Прибор модификации НП - преобразователь USB ↔ UART с разъемом USB и разъемом UART для подключения прибора НПТ-2.

Прибор представляет собой устройство, предназначенное для двунаправленного обмена данными между интерфейсом USB и приемо-передатчиком UART с автоматическим определением направления передачи.

Прибор автоматически определяет направление передачи данных, что позволяет исключить необходимость в дополнительном управлении обменом данными и значительно снизить временные интервалы (тайм-ауты) между кадрами данных.

#### Установка драйвера

Перед первым подключением прибора к ПК необходимо установить драйвер.

Для этого следует на ПК запустить файл: AC7Installer.exe

Альтернативная версия драйвера от Silicon Labs: CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe