

# Загрузка проекта

Необходимо разархивировать папку проекта на локальный диск.


После установки программного обеспечения Телемеханика Лайт необходимо открыть демонстрационный проект. Необходимо запустить ярлык Телемеханики Лайт, нажать кнопку «открыть проект» и указать путь к папке проекта:




В конечной папке выбрать ярлык проекта, нажать кнопку «открыть»:




Установите галочку «проект по умолчанию»:




Далее запустите модуль интегратора «Сервер»:





Запустите модуль интегратора «Визуализация»


Откроется следующее окно, где можно посмотреть на примере Эмулятора, как работает система (функции управления задвижками, алармы, квитирование, мониторинг и диспетчеризация):




Включение\отключение ячеек, после подачи команды, происходит квитирование, происходит запись в журнал:





Текущие значения по ячейкам: 



Возможность просмотра графиков нагрузок, напряжения и др.:

